|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **空气净化设备技术参数** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 货物描述 | 数量 |
| 1 | 空气净化器 | BLUEAIR Pro L | 适用面积：35平方以上  固态污染物CADR  700  气态污染物CADR  240  适用面积  (0.07～0.12)\*CADR  固态污染物CCM（mg）  50000(颗粒物)  气态污染物CCM（mg）  2500(甲醛)  固态污染物净化能效  高效级(颗粒物)  气态污染物净化能效  高效级(甲醛)  最高档声功率级噪音（dB）  40  最低档声功率级噪音（dB）  60 | 11 |