|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **空气净化设备技术参数** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 货物描述 | 数量 |
| 1 | 空气净化器 | BLUEAIR Pro L | 适用面积：35平方以上固态污染物CADR700气态污染物CADR240适用面积(0.07～0.12)\*CADR固态污染物CCM（mg）50000(颗粒物)气态污染物CCM（mg）2500(甲醛)固态污染物净化能效高效级(颗粒物)气态污染物净化能效高效级(甲醛)最高档声功率级噪音（dB）40最低档声功率级噪音（dB）60 | 11 |